****

5. Объем предоставляемых услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_230 чел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта \_\_\_\_\_\_отдельно стоящее, 2 этажа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6 входов, из них 1 центральный, 5 запасных\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Год постройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1975г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Год последней реконструкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1980 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Описание маршрута следования к объекту:

|  |  |
| --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 100м |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | автобус |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | есть |
| Регулируемые переходы |  нет | со звуковой сигнализацией |  нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  |  |
| Внеуличные переходы |  нет | с пандусом |  нет |
|  |  | с подъемником |  нет |
| Тактильные указатели |  нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | не более 1,5 см | Съезды с уклоном более 10% |  нет |
| Открытые лестницы |  нет | Пандусы с уклоном более 8% |  нет |
| Поручни на лестницах |  нет | Поручни на пандусах |  нет |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категории инвалидов** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) |
|  | 1.1 Вход на территорию (при наличии ограждения) |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 0,090м | К, О |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |
|  | 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |
|  | Указатели направления движения | наличие |  нет | К, Г |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м |  2,0м | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 мне менее 2,0 х 1,8 м |  1,5мнет | К |  |  |
|  | Тактильная полоса перед съездом  | > 0,8 м | нет | С |  |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | нет | С |  |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | нет | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы  | 0,5-0,6 м | нет | С | создание |  |
|  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м |  0,015м | К, С, О |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м |  0,015м | К, С, О |  |  |
|  | Места отдыха | наличие |  нет | К, О | создание |  |
| 13.Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |
|  | Расстояние до входа в здание  | < 50 м |  110м | К, О |  |  |
|  | Количество машинно-мест для инвалидов,обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) |  нет | К | создание |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м |  нет | К |  |  |
|  | 1.4. Открытая лестница |
|  | Ширина лестничных маршей  | > 1,35 м |  нет | О, С |  |  |
|  | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней |  нет | О, С |  |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12-0,15 м | нет | О, С |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35-0,4 м | нет | О, С |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8-0,9 м | нет | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О,С |  |  |
|  | расстояние между поручнями | > 1,0 м | нет | О, С |  |  |
|  | высота поручней | 0,9 м  | нет | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие | нет | О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м | нет | О, С |  |  |
|  | 1.5. Пандус на рельефе |
|  | Высота подъема одного марша | < 0,8 м | нет | К |  |  |
|  | Угол уклона | < 50 | нет | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | нет | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет |  О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м | нет | К, О |  |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие | нет | К |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | промежуточнаяплощадка при прямом пути движения(при высоте пандуса более 0,8 м) | >1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | промежуточная площадка на повороте пути движения | > 1,5 х 1,5 м | нет |  |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках  | наличие | нет | К, О |  |  |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка |
|  | Высота площадки  | **м** | 0,75м |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина | >1,4 х 2 мили1, 5 х 1,85 м |  3х1,2м | О,С | установка |  |
|  | Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина | >2,2 х 2,2 м | нет | К |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см ( за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | нет | К, О, С | установка |  |
|  | Навес | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | нет | К, О, С |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | Г |  |  |
|  | Система вызова помощи | наличие | нет | К |  |  |
|  | 2.2. Лестница наружная |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы  | 0,6 м | нет | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | - высота поручней | 0,9 м | нет | О, С |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м | нет | О, С |  |  |
|  | Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м\*\* | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | 2.3. Пандус наружний |
|  | Ширина марша  | >1,0 м | нет | К |  |  |
|  | Угол уклона  | <5% | нет | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м | нет | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | нет | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м | нет | К, О |  |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие | нет | К |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса |  ≥1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | промежуточная площадкана повороте пути движения  | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса |  ≥1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  нет | К, О |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | К, О |  |  |
|  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа\*\* | наличие | нет | С |  |  |
|  | Световой маяк у входа\*\* | наличие | нет | Г |  |  |
|  | 2.4. Тамбур |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 мПри реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 2х1,1м | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О | распашные |  |
|  | - ширина дверного проема  | > 1,2 м при реконструкции -> 0,9 м-  | 0,9м | К, О |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м, общая высота - < 0,028 м | 0,013м | К |  |  |
|  | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие | нет | С |  |  |
|  | 3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги) |
|  | 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | на высоте | 0,9 м | нет | О, С |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м | нет | О, С |  |  |
|  | 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |
|  | Ширина марша | ≥ 1,0 м |  нет | К |  |  |
|  | Угол уклона | < 5,0 0 | 1,14 | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | >1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К,О |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | нет | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие | нет | К |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м | нет | К, О |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К |  |  |
|  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса) |  |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие | нет | К |  |  |
|  | - мобильный | наличие | нет | К |  |  |
|  | 3.3. Коридоры/холлы |
|  | Ширина полосы движения  | > 1,2 м | 1,3 м | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | > 1,0 м | нет | К,О |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | 08 - 1,0 м | К,Г |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | К, Г |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки\*\* | наличие | нет | С |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации\*\* | наличие | нет | Г | создание |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы\*\* | наличие | нет | Г | создание |  |
|  | Тактильная схема | наличие | нет | С |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):  | наличие | нет | К,О,С,Г |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения – 1,2 м | > 1 на этаж | нет | О | установка |  |
|  | - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м  | > 1 на этаж | нет | К |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | нет | С |  |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м | нет | С |  |  |
|  | Опорные устройства  | наличие | нет | О,С |  |  |
|  | Контрастная маркировка дверных проемов\*\* | наличие | нет | С |  |  |
|  | 3.4.Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | нет | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие | нет | О | установка |  |
|  | на высоте  | 0,9 м | нет | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие | нет | К |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | наличие | нет | О |  |  |
|  | 3.5.Пандус внутренний на этаже |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | нет | К |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 % | нет | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К,О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,7м | нет | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,9м | нет | О |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К |  |  |
|  | 3.6. Лестница межэтажная(в зону оказания услуги) |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3м) | 0,6 м | нет | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О,С |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон:  | наличие | нет | О, С |  |  |
|  |  - на высоте  | 0,9м | нет | О, С |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О, С |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу | > 0,3 м | нет |  С |  |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие | нет | С |  |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные\*\* | наличие | нет | С |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Лифт пассажирский |
|  | Кабина:  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | при новом строительстве – ≥ 1,5 х 1,7 м,для действующих объектов –≥ 1,1х1,4 м | нет | К |  |  |
|  | - ширина дверного проема | при новом строительстве– ≥ 0,95 м,для действующих объектов–≥ 0,8м | нет | К |  |  |
|  | Зеркало\*\* | наличие | нет | К |  |  |
|  |  Поручни\*\* | наличие | нет | О |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта\*\* | наличие | нет | Г,С |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | нет | К |  |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | наличие | нет | C |  |  |
|  | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие | нет | С |  |  |
| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) |
|  | 4.1. Обслуживание через окно/прилавок |
|  | Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | нет | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,2 м | нет | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | 4.2.Обслуживание в кабинете № |
|  | Ширина проема двери  | > 0,9 м | нет | К |  |  |
|  | Высота порога | отсутствие | нет | К,О, |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | нет | С |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г |  |  |
|  | размещение на высоте\*\* | < 1,8 м | нет | К |  |  |
|  | высота прописных букв\*\* | > 0,025 м | нет | С |  |  |
|  | Габариты зоны сидения(глубина) | > 1,2 м | нет | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | нет | К | создание |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7-0,8 м | нет | К, О |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинете №\_\_\_\_ |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | нет | К |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8 - 1,1 м | нет | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | 4.4.Кабина индивидуального обслуживания № \_\_\_(примерочная, переговорная, кабина телефона)  |
|  | Ширина х глубина | 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Место для сидения\*\* | наличие | нет | О |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)\*\* | наличие | нет | О |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | 4.5. **Зал** (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) |
|  | Доля мест для колясочниковШирина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 2 %> 1, 2 м | нетнет | КК |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха  | > 2 | нет | Г |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К |  |  |
| 5**.** Санитарно-бытовые помещения  |
|  | 5.1. Санузел для посетителей |
|  | Санузел | наличие | да | Г |  |  |
|  | 5.2. Санузел для инвалидов |
|  | Санузел | наличие | нет | К,О,С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | К |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | К |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | нет | К, О |  |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное | нет | К |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  | нет |  |  |  |
|  | количество кабин | > 1 шт. | нет | К, О |  |  |
|  | ширина дверного проема | > 0,9 м | нет | К, О |  |  |
|  | габариты (минимальные глубина) | > 1,8 м | нет | К,О,С |  |  |
|  | габариты (минимальные ширина) | > 1,65 м | нет | К,О,С |  |  |
|  | Унитаз: |  |  |  |  |  |
|  |  опорные поручни | наличие | нет | К,О |  |  |
|  | откидные поручни\*\* | наличие | нет | К |  |  |
|  |  | **наличие** | нет | К | установка |  |
|  |  зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 х 1,2 м | нет | К |  |  |
|  | • крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие  | нет | О | создание |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |  |
|  | высота раковины | 0,75 – 0,85 м | нет | К,О |  |  |
|  | опорный поручень | наличие | нет | О |  |  |
|  | водопроводный кран с рычажной рукояткой | наличие | нет | К,О |  |  |
|  | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа\*\* | наличие | нет | К,О |  |  |
|  | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | > 1,3 х 0,85 м | нет | К |  |  |
|  | • крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие  | нет | О |  |  |
|  | Зеркало поворотное | наличие | нет | К,О |  |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | нет | К | установка |  |
|  | Душевые: |  |  |  |  |  |
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | > 0,9 х 1,5 м | нет | К, О |  |  |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина) | > 0,48 х 0,85 м | нет | К, О |  |  |
|  | опорный поручень | наличие | нет | К,О |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие | нет | К,О,С |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги  | наличие | нет | К,О,Г,С |  |  |
|  | Надписи:  | наличие | есть | К, О, Г, С | установка |  |
|  | размещение на высоте  | > 1,5 м и < 4,5 м | есть | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв  | > 0,075 м | 1,2 | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность  | наличие | да | К, О, Г, С |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: | наличие | нет | К, О, Г, С |  |  |
|  | размещение на высоте  | 1,3 – 1,4 м | нет | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв  | > 0,075 м | нет | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность  | наличие | нет | К, О, Г, С |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие | нет |  С |  |  |
|  | высота размещения  | 1,3 – 1,4 м | нет | С |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | нет | С |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие(не менее 1 шт.) | нет | Г |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие(не менее 1шт) | нет | С,Г |  |  |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | К |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г,С |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К,С,О,Г |  |  |
|  | Индукционная система: | наличие | нет |  Г |  |  |
|  | стационарная | наличие | нет | Г |  |  |
|  | переносная | наличие | нет | Г |  |  |
| 7. Выводы |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

